修改静态IP

cd /etc/sysconfig/network-scripts/

|  |
| --- |
| DEVICE=eth0  TYPE=Ethernet  UUID=0a719a68-2f6a-4bfa-ba55-128e605be4a2  ONBOOT=yes  NM\_CONTROLLED=yes  BOOTPROTO=none  HWADDR=00:0C:29:C1:D3:AF  IPADDR=10.0.6.36  PREFIX=24  GATEWAY=10.0.6.1  DNS1=202.101.172.35  DEFROUTE=yes  IPV4\_FAILURE\_FATAL=yes  IPV6INIT=no  NAME="System eth0" |

